Sharp PCL通用列印驅動程式說明,安裝,使用方法

* 目的: SHARP UD2程式能夠同時支援多種機型黑白/彩色印表機驅動程式. SHARP UD2也可以非常方便在辦公室內發現可以列印設備,無需特別安裝/升級特定的驅動程式.此驅動程式為SHARP列印設備提供了通用功能.網路管理員不需要為了不同的機器設備管理多個印表機驅動程式.透過SHARP UD2,IT人員的負擔操作成本將大大降低.
* 支援的SHARP機型及作業系統:

SHARP 彩色機型:

MX-4100N, MX-5000N,

MX-7040N

MX-2600N, MX-3100N

MX-2310U, MX-3111U, MX-3610N

MX-3070N, MX-3570N, MX-4070N

MX-3050m, MX-3550N, MX-4050N

MX-4110N, MX-5110N,

MX-3640N

MX-4141N, MX-5141N

SHARP 黑白機型:

MX-M266N, MX-M316N, MX-M356N

MX-M363U, MX-M453U, MX-M503N

MX-M753N

MX-M264N, MX-M314N, MX-M354N

MX-M266N, MX-M316N, MX-M356N

MX-M465N, MX-M565N

MX-M654N, MX-M754N

MX-M1204N

\*提供PCL6 Universal Driver 版本:02.05.13.06

\*支援作業系統:

Windows 64bit OS 版本: 10, 7, 8, 8.1, Vista, XP,

Windows Server2K3,2K8/2K8R2/2012/2012R2

Windows 32bit OS 版本: 10, 7, 8, 8.1, Vista, XP,

Windows Server2K3, Windows Server2K8

* 簡易安裝說明:

1.解壓縮檔案.





2.執行資料夾內setup.exe




3.請閱讀版權宣告,並選擇所需語言,點選[我同意],按[下一步].



4.有[新增印表機]及[更新印表機]選項;若為第一次安裝,請選擇[新增印表機];則若先前已安裝過,則選擇[更新印表機];本例選擇[新增印表機].



5.選擇所需項目:  
[基本安裝]為電腦直接印至印表機方式,請跳至步驟11  
[增強模式]為電腦透過伺服器轉印方式,請依下列方式設定.



**6.[增強模式],佈署驅動程式於伺服器**


7.為印表機命名



8.共用印表機,並安裝附加驅動程式.




9.安裝驅動程式中,選擇是否設定為預設印表機.




10.搜尋及設定所需印表機

10-1點選[UD2 PCL6]印表機,滑鼠右鍵->選[印表機內容]






10-2選擇[設定]



10-3 [印表機選擇],搜尋所需印表機並設定為預設印表機,  
後續可隨時依需要變動印表機位置.



10-4請變更[埠設定]至LPR .



10-5並請更新[配件]及調整所需[列印策略]





10-6在伺服器上建立多台印表機方法:


* 第一種:安裝[具有變更印表機語言/更換印表機IP]的驅動程式

請重複安裝多次Sharp 通用列印驅動程式進行設定


* 第二種:安裝[無法變更印表機語言/更換印表機IP]的驅動程式








**11.基本模式安裝:電腦直接印至印表機**




12選擇連接方式



13建議以[自動搜尋方式]




14建議以[IP位址]方式搜尋




15選擇所需印表機



16建立[印表機名稱]



17完成安裝,請變更[埠設定]至LPR .佇列名稱為[SHARP]



18並請更新[配件]及調整所需[列印策略]

